文化墙材料对照表（选材料前看一眼）
同样的图，用不同材料做出来，价格能差好几倍。差别在这儿：
	材料
	常见厚度
	一般用在哪
	大概能用
	它怕什么

	喷绘布
	—
	临时、大面积、围挡
	1-3 年
	风（会撕）、晒（会褪色）

	写真覆膜
	—
	室内展板、橱窗
	1-2 年
	晒（起泡发黄）

	PVC 板
	3 / 5 / 8 / 10 mm
	室内文化墙主力
	3-5 年
	晒（会变形）、重压

	亚克力
	3 / 5 / 8 mm
	要质感的地方、字
	5 年以上
	划（表面易花）

	铝塑板
	4 mm（铝厚 0.2-0.5）
	门头、户外墙面
	3-5 年
	边（切口处理不好会进水）

	不锈钢字
	—
	门头字、形象墙字
	8-10 年
	基本不怕，就是贵

	发光字
	亚克力 + LED
	门头、夜间要看见的
	字 5 年 / 灯珠 2-3 年
	灯珠坏、进水


怎么选，看两件事
一是在室内还是户外——户外的话，喷绘和写真直接划掉。
二是做三年还是做十年——三年内的用 PVC，要撑十年上金属。
一句话收尾
材料没有好坏，只有合不合适你的位置。你把墙在哪个位置拍张照发我们，告诉你这个位置该用哪种。
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