文化墙验收清单（完工那天照着对）
墙装完了别急着签字。照这八条过一遍，一条一条对。
	#
	查什么
	怎么查
	什么样算不合格

	1
	尺寸
	卷尺量实际长宽，对合同
	跟合同差超过 1%

	2
	厚度
	卡尺量板材（边上看）
	比合同写的薄

	3
	平整
	侧着光看，手摸一遍
	有波浪、有鼓包

	4
	收边
	看四边和转角
	翘边、缝隙、胶打得脏

	5
	字
	逐字读一遍
	错字、缺笔画、间距忽宽忽窄

	6
	牢固
	用手推一推
	有晃动、有响声

	7
	灯（有灯箱的话）
	全开，走远看
	有暗区、有的亮有的不亮

	8
	留底
	当天拍全景 + 细节
	没拍照，后面说不清


最容易漏的一条
第 2 条——拿卡尺量厚度。这是唯一一处装完之后还能查出来、但很多人不查的地方。
一句话收尾
这八条过完再签字。有没有做验收，差的就是后面这一年。
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